Joe's Light & Time UART Einstellungsdatei

##Befehlszeichen
#Zeichen zum Starten einer Befehlssequenz
:
#Zeichen zum Trennen von Event und Wert
.
#Zeichen zwischen Event und Timecode
,
#Zeichen zum Beenden einer Befehlssequenz
;

##allgemeine Befehle
#Hardwarereset
R
#Seriennummer
V
#Rennstart
S
#aktuellen Timecode anfordern
T
#IS Befehl
IS,13.11.5

##Ausgabebefehle
#Ampel rot 1
A11
A10
#Ampel rot 2
A21
A20
#Ampel rot 3
A31
A30
#Ampel rot 4
A41
A40
#Ampel rot 5
A51
A50
#Ampel gruen
A61
A60
#Ampel rot alle
A01
A00

##Signalausgabe bei Rennende
E1
E0

##Ausgabe bei Chaos
C1
C0

#Bahnstrom 1
P11
P10
#Bahnstrom 2
P21
P20
#Bahnstrom 3
P31
P30
#Bahnstrom 4
P41
P40
#Bahnstrom 5
P51
P50
#Bahnstrom 6
P61
P60
#Bahnstrom alle
P01
P00

#StartZiel Spur 1
S13
#StartZiel Spur 2
S11
#StartZiel Spur 3
Snv
#StartZiel Spur 4
Snv
#StartZiel Spur 5
Snv
#StartZiel Spur 6
Snv
#Tanksensor Spur 1 ein
Snv
#Tanksensor Spur 1 aus
Snv
#Tanksensor Spur 2 ein
Snv
#Tanksensor Spur 2 aus
Snv
#Tanksensor Spur 3 ein
Snv
#Tanksensor Spur 3 aus
Snv
#Tanksensor Spur 4 ein
Snv
#Tanksensor Spur 4 aus
Snv
#Tanksensor Spur 5 ein
Snv
#Tanksensor Spur 5 aus
Snv
#Tanksensor Spur 6 ein
Snv
#Tanksensor Spur 6 aus
Snv
#Zwischenzeit Spur 1 Sensor 1
Snv
#Zwischenzeit Spur 1 Sensor 2
Snv
#Zwischenzeit Spur 2 Sensor 1
Snv
#Zwischenzeit Spur 2 Sensor 2
Snv
#Zwischenzeit Spur 3 Sensor 1
Snv
#Zwischenzeit Spur 3 Sensor 2
Snv
#Zwischenzeit Spur 4 Sensor 1
Snv
#Zwischenzeit Spur 4 Sensor 2
Snv
#Zwischenzeit Spur 5 Sensor 1
Snv
#Zwischenzeit Spur 5 Sensor 2
Snv
#Zwischenzeit Spur 6 Sensor 1
Snv
#Zwischenzeit Spur 6 Sensor 2
Snv
#Chaos allgemein
S5
#Chaos Spur 1
Snv
#Chaos Spur 2
Snv
#Chaos Spur 3
Snv
#Chaos Spur 4
Snv
#Chaos Spur 5
Snv
#Chaos Spur 6
Snv
#Soundsensor 1
Snv
#Soundsensor 2
Snv
#Soundsensor 3
Snv
#Soundsensor 4
Snv
#Soundsensor 5
Snv
#Soundsensor 6
Snv
#Soundsensor 7
Snv
#Soundsensor 8
Snv

